// ---- Created with 3Dmigoto v1.2.35 on Tue Apr 26 22:30:25 2016

cbuffer cbwvpmatrix : register(b0)
{
  float4x4 world_view_proj_matrix : packoffset(c0);
}



// 3Dmigoto declarations
#define cmp -
Texture1D<float4> IniParams : register(t120);
Texture2D<float4> StereoParams : register(t125);


void main( 
  float4 v0 : POSITION0,
  float4 v1 : TEXCOORD0,
  out float4 o0 : SV_POSITION0,
  out float4 o1 : TEXCOORD0)
{
  float4 r0;
  uint4 bitmask, uiDest;
  float4 fDest;

  r0.xyzw = world_view_proj_matrix._m01_m11_m21_m31 * v0.yyyy;
  r0.xyzw = world_view_proj_matrix._m00_m10_m20_m30 * v0.xxxx + r0.xyzw;
  r0.xyzw = world_view_proj_matrix._m02_m12_m22_m32 * v0.zzzz + r0.xyzw;
  o0.xyzw = world_view_proj_matrix._m03_m13_m23_m33 + r0.xyzw;
  o1.xyzw = v1.xyzw;
  return;
}

/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Original ASM ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
//
// Generated by Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.30.9200.20546
//
//
// Buffer Definitions: 
//
// cbuffer cbwvpmatrix
// {
//
//   float4x4 world_view_proj_matrix;   // Offset:    0 Size:    64
//
// }
//
//
// Resource Bindings:
//
// Name                                 Type  Format         Dim Slot Elements
// ------------------------------ ---------- ------- ----------- ---- --------
// cbwvpmatrix                       cbuffer      NA          NA    0        1
//
//
//
// Input signature:
//
// Name                 Index   Mask Register SysValue  Format   Used
// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
// POSITION                 0   xyzw        0     NONE   float   xyz 
// TEXCOORD                 0   xyzw        1     NONE   float   xyzw
//
//
// Output signature:
//
// Name                 Index   Mask Register SysValue  Format   Used
// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
// SV_POSITION              0   xyzw        0      POS   float   xyzw
// TEXCOORD                 0   xyzw        1     NONE   float   xyzw
//
vs_5_0
dcl_globalFlags refactoringAllowed
dcl_constantbuffer cb0[4], immediateIndexed
dcl_input v0.xyz
dcl_input v1.xyzw
dcl_output_siv o0.xyzw, position
dcl_output o1.xyzw
dcl_temps 1
mul r0.xyzw, v0.yyyy, cb0[1].xyzw
mad r0.xyzw, cb0[0].xyzw, v0.xxxx, r0.xyzw
mad r0.xyzw, cb0[2].xyzw, v0.zzzz, r0.xyzw
add o0.xyzw, r0.xyzw, cb0[3].xyzw
mov o1.xyzw, v1.xyzw
ret 
// Approximately 6 instruction slots used

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
